CS:EIP = specificare de adresa (adresa FAR)

* Intotdeauna acedasta spec de adresa va desemna ADRESA INSTR.CURENTE DE EXECUTAT !!!!!!

Mov cs, val

Mov eip, edx

JMP – salt NEconditionat

23 de instr de salt CONDITIONAT (valorile din flag-uri)