V d?....

MOV ah, 0c8h

MOVSX ebx, ah ; EBX = FFFF FFC8h

MOVZX edx, ah ; EDX = 0000 00C8h

MOVSX ax,[v] ; MOVSX ax, BYTE PTR DS:[offset v]

MOVZX eax, [v] ; syntax error – Op.size not specified !!

MOVZX eax, byte/word [v] ;

MOVZX eax, dword [v]; Invalid combination of opcode and op...

**Tot ce urmeaza este syntax error !**

CBD ; syntax error !

CWDE EBX, BX

MOVSX EAX, [v]

CWB

CWD EDX,AX

MOVZX EAX, [EBX]

CDW

MOVZX AX, BX

MOVSX dword [EBX], AH

CDB !!! (super-înghesuire!! ☺)

MOVSX EAX, -1

CBW BL

PUSHF ; stack🡨EFLAGS

POP EAX ; am adus in EAX 🡨 EFLAGS

……..

PUSH EAX

POPF